|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení: |  | Titul: |  |
| Datum narození: |  | | |
| Zaměstnavatel: |  | | |

Následující minimální požadavky na zrakovou způsobilost podle EN ISO 9712 jsou osvědčeny:

**1. Vidění nablízko:**

Ostrost vidění nablízko musí umožňovat přečíst minimálně písmo Jaeger č. 1 nebo písmo Times New Roman 4,5 nebo ekvivalentního písma (mající výšku písma 1,6 mm) ze vzdálenosti min. 30 cm s jedním nebo oběma očima, bez korekce nebo s korekcí

nebo

vidění nablízko dle EN ISO 18490

bez korekce

s korekcí

**2. Dostatečná rozlišitelnost barev (např. podle Ishiara)**

Dostatečná rozlišitelnost mezi barvami nebo odstíny šedi, které se používají v NDT metodách / technikách podle určení zaměstnavatele.

Žadatel je schopen

Žadatel není schopen

Osoba provádějící zkoušení ostrosti vidění na blízko, barevné vidění a/nebo ověření vnímání podle stupnice šedi musí provádět oční lékař, oční sestra, oftalmolog nebo optometrista; nebo jiným vyškoleným odborníkem, který je schválen a zdokumentován personálem certifikovaným ve stupni 3 jednajícím jménem zaměstnavatele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Místo | Datum | Razítko a podpis  osoby provádějící zkoušení |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Místo | Datum | Razítko a podpis  zástupce zaměstnavatele |