**2014/68/EU Annex 3.1.3’e göre Tahribatsız Muayene Personeli’nin Onaylanması**

**İçin Belgelendirme Programı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programın adı ve kapsamı :** | 2014/68/EU Annex 3.1.3’e göre Tahribatsız Muayene Personeli’nin Onaylanması |
| **Programın amacı :** | Basınçlı kaplarda tahribatsız muayene yapacak sertifikalı personelin onaylanması |
| **Başvuru için ön şart :** | Başvuru sahibi, makul olmak kaydı ile özel ihtiyaçlarının yerine getirilmesini talep edebilir.  ISO 9712’ye göre ilgili metotta, ISO 17024’e göre akreditasyonuna sahip sertifika sahibi olmak (Level 1, 2 veya 3)  Son 1 yıl içinde ilgili metoda göre çalışmak |
| **Başvuru dokümanları :** | F-758 Personel Belgelendirme Hizmetleri Bilgilendirme ve Taahhüt  F-132 Belgelendirme Teklifi |
| **Belgelendirme dokümanları :** | P-28 Personel Belgelendirme Hizmetleri Prosedürü  T-078 Teknik Emniyet Talimatı |
| **Sınav türü :** | Uygulama ve gözlem |
| **Sınav yeri :** | Başvuru sahibi tarafından belirlenecek atölye |
| **Sınav süresi ve tekrarı :** | Sınav şartlarına göre personel belgelendirme uzmanı tarafından karar verilir. |
| **Değerlendirme kriteri :** | Eğer sınav kaynaklı parça üzerinde yapılıyorsa  -Görsel muayene için EN ISO 17637  -Penetrant muayenesi EN ISO 3452-1  -Manyetik parçacık muayenesi EN ISO 17638  -Radyografik muayene EN ISO 17636-1/2  -Ultrasonik muayene EN ISO 17640  Kabul/Red kriterleri sınav öncesi adaylara beyan edilecektir.  İlgili NDT prosedürüne ve yukarıdaki standartlara göre uygunluğun sağlanması |
| **Testler :** | Kaynaklı parça üzerindeki tahribatsız muayene testleri aşağıdaki standartlara göre uygulanacaktır.  -Görsel muayene için EN ISO 17637  -Penetrant muayenesi EN ISO 3452-1  -Manyetik parçacık muayenesi EN ISO 17638  -Radyografik muayene EN ISO 17636-1/2  -Ultrasonik muayene EN ISO 17640  TÜV Teknik tüm testlere nezaret eder. |
| **Belgenin geçerlilik süresi :** | Adaya ayrı bir sertifika düzenlenmez. Adayın mevcut tahribatsız muayene personeli sertifikasının **kopyası** üzerine onay mührü basılır. |
| **Gözetim metodu :** | - |
| **Yeniden belgelendirme :** | - |
| **Askı süreci :** | Aşağıdaki durumlar oluştuğunda onay askıya alınır.  - Belge’nin amacının dışında veya yanıltıcı olarak kullanılması,  - Belge sahibi hakkında şikayet olması,  - Belge geçerliliğinin sürdürülememesi,  - Uygulama sırasında muayene uzmanının yetkinlik bakımından yukarıdaki kriterlere bağlı kalmak kaydı ile gerekli görmesi,  Askı süreci maksimum 3 aydır. Bu süre içinde, askıya alınma sebebi ortadan kalkmamış ise onay iptal edilir. |